<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-120.63" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="69.85" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="69.85" x2="-120.63" y2="69.85" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-120.63" y1="69.85" x2="-120.63" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="-115.57" y="5.08" drill="3"/>
<hole x="-5.08" y="5.08" drill="3"/>
<hole x="-115.57" y="64.77" drill="3"/>
<hole x="-5.08" y="64.77" drill="3"/>
<hole x="94.92" y="64.77" drill="3"/>
<hole x="94.92" y="5.08" drill="3"/>
<text>MyGeigerle v1.9 2019</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>On</text>
<text>(C) by Markus Fulde in 2019</text>
<text>Informationen zum Geiger Counter unter mightyohm.com</text>
<text>Geiger Counter 1</text>
<text>1</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>Spannungsregler
wird stehend
verbaut!</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ConvCtrl">
<description>Inductor PE-52626 for 50kHz Simple Switcher</description>
<packages>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HC49U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="MJTP1230">
<description>&lt;b&gt;APEM Kurzhubtaster&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DrMaFu">
<description>Besondere Bauelemente aus DrMaFu Projekten</description>
<packages>
<package name="USB-MINIB-WR">
<description>&lt;b&gt;Mini USB 5-pin thru-mount connector&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
4Ucon #18732</description>
</package>
<package name="1X06-BIG">
</package>
<package name="RTRIM3296">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistor&lt;/b&gt; BOURNS / BAOTER /BENTENG&lt;p&gt;
3296</description>
</package>
<package name="CLW1016">
<description>&lt;b&gt;SLIDING SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
cylewet 100 12 mm Vertikale Slide Switch SPDT 1P2T mit 3 Pins PCB Panel für Arduino (10 Stück) &lt;br /&gt;
CLW1016</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="avr">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ea_v65">
<packages>
<package name="EA_DOGM128-6">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM128-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 128x64 Pixel inkl.Kontroller&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_LED55X46">
</package>
</packages>
</library>
<library name="divers">
<description>&lt;b&gt;Divers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Complements existing Eagle libraries&lt;p&gt;
Headers&lt;p&gt;
Relays&lt;p&gt;
&lt;author&gt;jpelletier@ieee.org&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA02-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220L1">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="ConvCtrl" package="C050-024X044" value="100nF"/>
<element name="C10" library="ConvCtrl" package="E2,5-5" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="ConvCtrl" package="C050-024X044" value="100nF"/>
<element name="C12" library="ConvCtrl" package="E2,5-5" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="ConvCtrl" package="E2,5-5" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="ConvCtrl" package="E2,5-5" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="ConvCtrl" package="E2,5-5" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="ConvCtrl" package="E2,5-5" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="ConvCtrl" package="E2,5-5" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="ConvCtrl" package="E2,5-5" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="ConvCtrl" package="E2,5-5" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="ConvCtrl" package="E2,5-5" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN1" library="DrMaFu" package="USB-MINIB-WR" value="USB_VCC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FTDI1" library="DrMaFu" package="1X06-BIG" value="Tracing (PC)"/>
<element name="FTDI2" library="DrMaFu" package="1X06-BIG" value="Geiger-Data"/>
<element name="IC1" library="avr" package="DIL28-3" value="ATMEGA8L-8PU"/>
<element name="LCD2" library="ea_v65" package="EA_DOGM128-6" value="EA_DOGM128-6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="ea_v65" package="EA_LED55X46" value="EA_LED55X46_MONO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="ConvCtrl" package="0207/10" value="600R"/>
<element name="R2" library="ConvCtrl" package="0207/10" value="40R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="ConvCtrl" package="0207/10" value="40R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="ConvCtrl" package="0207/10" value="40R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="ConvCtrl" package="MA03-2" value="ISP6"/>
<element name="Q1" library="ConvCtrl" package="HC49U-V" value="8 Mhz"/>
<element name="C13" library="ConvCtrl" package="C025-025X050" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="ConvCtrl" package="C025-025X050" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="DrMaFu" package="RTRIM3296" value="100R"/>
<element name="SV2" library="divers" package="MA02-1" value="MA02-1"/>
<element name="S1" library="DrMaFu" package="CLW1016" value="On/Off"/>
<element name="S2" library="ConvCtrl" package="MJTP1230" value="Reset-Taster"/>
<element name="R6" library="ConvCtrl" package="0207/10" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="ConvCtrl" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="ConvCtrl" package="C050-024X044" value="47nF"/>
<element name="LED1" library="ConvCtrl" package="LED3MM" value="gelb 3mm LC"/>
<element name="IC2" library="v-reg" package="TO220L1" value="LD1117V33"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="LCD2" pad="26"/>
<contactref element="LCD2" pad="33"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="FTDI1" pad="1"/>
<contactref element="FTDI2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="CN1" pad="GND"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="LCD2" pad="35"/>
<contactref element="LCD2" pad="34"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="LCD2" pad="37"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="LCD2" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED2" pad="20"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED2" pad="19"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED2" pad="18"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LCD2" pad="27"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LCD2" pad="28"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="LCD2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LCD2" pad="29"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LCD2" pad="31"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LCD2" pad="32"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LCD2" pad="25"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="LCD2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="LCD2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LCD2" pad="22"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LCD2" pad="21"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GLCD_CS1">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="LCD2" pad="40"/>
</signal>
<signal name="GLCD_A0">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="LCD2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="GLCD_RST">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="LCD2" pad="39"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="FTDI1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="CN1" pad="VBUS"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="FTDI2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC_ADJ">
<contactref element="LED2" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
